**جدول استاندارد خروجی فاضلاب به تصفیه خانه پارک**

**جدول استاندارد خروجی فاضلاب به تصفیه خانه پارک به شرح زیر می باشد.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **جدول استاندارد خروجی فاضلاب به تصفیه خانه پارک** | | |
| **واحد** | **مقدار** | **پارامتر** |
| mg/liter | 2000 | COD |
| mg/liter | 1000 | BOD5 |
| - | 5/8-5/6 | pH |
| mg/liter | 50 | چربی و روغن |
| mg/liter | 400 | سولفات ها |
| mg/liter | 300 | TSS |
| mg/liter | 3000 | TDS |
| درجه سانتی گراد | 45 | درجه حرارت |
| mg/liter | در حد صفر | کلیه موادی که باعث رسوب فاضلاب در شبکه می شوند مثل سولفات سدیم، آهن، شن، سیمان و به طورکلی مواد دانه ای |
| mg/liter | در حد صفر | کلیه اشیا و قطعات جامد مثل سنگ، چوب، شیشه و ... |
| mg/liter | در حد صفر | مواد سمی با منشا آلی |
| mg/liter | در حد صفر | مواد سمی با منشا غیر آلی |
| mg/liter | در حد صفر | فلزات سنگین |